OLED SSD1306

G -> G

VOC -> 5v | 3.3v

SCL -> D5

SDA -> D3

Pulse Sensor

(minus sign) - -> G

(plus sign) + -> 5v | 3.3v

S -> A0